Propuesta experimental

* Medir bien los focos de las lentes L1 Y L2
* Medir el foco del espejo esférico (¿tiene que ser cóncavo?)
* Hacer una prueba de alineación, ponemos un objeto entes de beamsplitter, puede ser una mira +, y calibramos con la imagen reflejada por MF y MR.